**Aanmelding VIDEO CONNECT installatie**

**Stappenplan aanmelding:**

1. Kies de juiste configuratie / versie m.b.t. het aantal camera’s voor videoverificatie door de PAC

2. Vul de eerste pagina in met beschikbare gegevens (in te vullen door installateur) en stuur deze naar de NVD

3. Stuur dit formulier per email naar: aanmelden@nvd.nl

4. Triplence stuurt de Video Connect box op naar het afleveradres

5. Inbedrijfstelling - voor support en uitwisseling technische configuratiegegevens: Aperium - technische helpdesk

Video Connect Box (CC..) nr: CC

NVD klant/PROM nr : Kn

**Configuratie (hardware-box) keuze:** □ = *aankruisen wat van toepassing is*

Aantal camera streams voor video-verificatie: …

□ 2 - 4 kanaals uitvoering

 □ 5 - 8 kanaals uitvoering (of meer)

Naam installateur:

Datum / planning oplevering:

Klant of project-omschrijving:

Toepassing / Doel van videobewaking: □ = *aankruisen*, \* *= doorhalen aub wat niet van toepassing is*

□ Verificatie van inbraak \*

 □ Buitendetectie terreinbewaking met slimme camera’s (Video Content Analyse)\*

 □ Overig: Radar / thermische detectie / ….. \*

□ Video Surveillance \*

Uitkijktijden:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ma/vrijdag | van  | tot |
|  |  |  |   |
| Weekend |  | van  | tot |
|  |  |   |   |

**Afleveradres NVD Video Connect box:**

Ten name van : …

Straat & Huisnr. : …

Postcode & plaats : …

**Technische gegevens** *(eventueel later aan te leveren tijdens de inbedrijfstelling)*:

**Configuratie (LET OP: Sub-stream aanbieden op basis van H.264 compressie)**

IP Streams worden opgehaald via □ = *aankruisen*, \* *= doorhalen aub wat niet van toepassing is*

□ NVR - merk: HikVision / DAHUA/ Axis/ Bosch / ABUS / ……………… \*

□ IP camera - merk: [hierboven, of] Axis / Mobotix / Bosch / ONVIF / …………….. \*

□ VMS - merk: NetworkOptix / Milestone / ExacqVision / Overig ………….. \*

IP -adres (LAN) van recorder/ camera’s : … (Let op, hier geen DHCP toepassen!)

Account - Log in (aanvullend, t.b.v. de livestreaming toegang voor PAC NVD) Deze moet afwijken van beheeraccount.

 *Gelieve hierin geen “@” teken te gebruiken i.v.m. geautomatiseerde URL opbouw.*

 Gebruikersnaam : ….

Wachtwoord : ….

Welke selectie camera’s/ streams? : …. (NVR-kanaalnummers of IP cams)

(bijv. Camera 2 voordeur) ….

 ….

RTSP URL – Alleen indien NVR afwijkend is van eerder genoemde merken:

□ RTSP stream:// ………….

Aansluiting van de Video Connect box in het ‘’camera’’ IP-netwerk op locatie:

 □ DHCP (standaard) □ Fixed IP instelling op WAN (indien geen DHCP beschikbaar)

IP adres: ……………………………….

 Gateway: .………………………………

. Subnetmask ……………………………….

□ Toegang naar internet beschikbaar (geen poort forwarding naar intern LAN benodigd!)

- Standaard vereist (DNS, NTP poort 123, UDP poort 36 en TCP 443 voor de VPN tunnel)

Overige opties van toepassing: □ = *alleen aankruisen indien van toepassing*

□ Verhoogde cybersecurity

- Camera apparatuur in het Aperium LAN – routering via de VPN-router functie

- IP camera’s / NVR bereikbaar op vaste Aperium VPN IP adressen

- VPN IP adressen en toegang in te regelen via het Aperium beheerportaal

□ I/O unit, type (in geval nodig tbv aansturingen, open/sluiten etc.

(Technisch) contactpersoon bij installateur : GSM : Email :

**Overige toelichting & bijzonderheden**